**Коммерческое предложение**

Подготовить коммерческое предложение на основе ТИПОВОГО (коробочного) продукта или готового комплекта ТСД+софт+принтер+расходка для конечного заказчика.

Исходные данные для подготовки КП:

Основные задачи заказчика (производитель обуви в РФ) - Маркировка имеющихся остатков и маркировка готовой продукции на производстве. Ввод в оборот.

Учетная система у заказчика самописная, на базе 1С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кировка «ЗАРУБЕЖНЫЙ СКЛАД» для самостоятельной интеграции с конфигурацией на базе «1С:Предприятия 8.3», готовый обмен с «Маркировкой» (ГИС МТ и СУЗ)) | обмен с «Маркировкой» (ГИС МТ и СУЗ) / печать и нанесение кодов по заранее описанным GTIN'ам / Сбор штрихкодов (сканирование КМ) / Заказ КМ (как напрямую в СУЗе, так и из выгруженных вами в Кировку) / Нанесение КМ (офлайн) / Агрегация, переагрегация, разагрегация (в ГИС МТ) / Отрузка (Сборка) / можно изменять существующие операции / нельзя добавлять свои операции / бессрочная лицензия на 1 (одно) моб. устройство, подписка на обновления на 1 (один) год.. | **71 175 рублей** |
| Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro | ОС: Android;  процессор MediaTek MT6762 мощностью 2 ГГц;  оперативная память 3 Гб с возможностью расширения до 4 Гб;  дисплей сенсорный 4,5 дюйма ;  сканер двухмерный - Zebra SE4750SR.  Терминал АТОЛ Smart.PRO поддерживает GPS, 4G, Wi-Fi и Bluetooth. ТСД комплектуется батареей мощностью 6 000 мАч. | 43 000  **рублей** |
| Принтер этикеток Zebra ZT230 | термотрансферная печать, 203 dpi, 152 мм/сек, USB, RS-232, Ethernet | 100 691рублей |
| Риббон WAX/RESIN 58вт на 300 м | Комбинация WAX и RESIN(воск и смола). Имеют среднюю температуру плавления и среднюю скорость печати. Улучшенная (по сравнению с WAX) стойкость к царапинам, стиранию. | 50 шт |
| Этикетка самоклеющаяся полуглянец 58\*40 мм | 700 шт в рулоне | 100 шт |
| Информационно-консультационные услуги | 3 часа | 2000 **рублей** |

1. Работа будет на производстве и на складах поэтому: ТСД АТОЛ Smart.PRO – возможность работы в экстремальных условиях, при температуре до -50 градусов, класс пылевлагозащиты IP67, ударопрочный корпус может выдержать падение с высоты почти 2 метра без потери эксплуатационных качеств;
2. Ссамостоятельная интеграция с конфигурацией
3. Поддержка онлайн, для более ускоренной работы
4. Функция «Агрегация, переагрегация, разагрегация (в ГИС МТ)»
5. Возможность изменений существующих операций;
6. Весь функционал для маркировки остатков и новой продукции
7. Принтер этикеток –промышленный, т.к. производство требует большой скорости работы.